EnergyPLAN version
698
EnergyUnit=
TWh/year
CapacityUnit=
MW
MonetaryUnit=
EUR
Input_el_demand_Twh=
71.721815
Input_El_demand_elec_heating_share=
0
Input_El_demand_cooling_share=
0
input_dh_demand_TWh=
0
input_RES1_capacity=
1041.82
input_RES2_capacity=
0
input_RES1_factor=
-1.75
input_RES2_factor=
1
input_RES3_capacity=
1128.64
input_RES3_factor=
-2.64
input_RES4_capacity=
3256
input_RES4_factor=
-0.97
NameRES1=
Wind
NameRES2=
Offshore Wind
NameRES3=
Photo Voltaic
NameRES4=
River Hydro
input_dh_ann_gr1=
0
input_dh_ann_gr2=
0
input_dh_ann_gr3=
0
input_solar_ann_gr1=
0
input_solar_ann_gr2=
0
input_solar_ann_gr3=
0
input_cshp_th_gr1=
0
input_cshp_th_gr2=
0
input_cshp_th_gr3=
0
input_AddExport_TWh=
0
input_flexible_day_TWh=
0
input_flexible_week_TWh=
0
input_flexible_4weeks_TWh=
0
input_flexible_day_max=
1500
input_flexible_week_max=
1500
input_flexible_4weeks_max=
1500
input_cshp_el_gr1=
0
input_cshp_el_gr2=
0
input_cshp_el_gr3=
0
input_cshp_el_gr3=
0
Filnavn_elbehov=
CL Electricity Demand.txt
Filnavn_individual_heatdemand=
CL Heating Demand.txt
Filnavn_cooling_demand=
CL Cooling Demand.txt
Filnavn_individual_solar=
CL Solar PV.txt
Filnavn_dh=
CL Heating Demand.txt
input_button_add_subtract=
No
input_button_add2=
No
Filnavn_AddExport=
const.txt
Filnavn_wind=
const.txt
Filnavn_wave=
CL Onshore Wind.txt
Filnavn_solar=
CL Solar PV.txt
Filnavn_cshp=
const.txt
Filnavn_pv=
CL Solar PV.txt
Filnavn_RES4=
CL River Hydro.txt
filnavn_hydro_water=
CL Dam Hydro.txt
filnavn_nuclear=
const.txt
input_transport_TWh=
0.986224
input_transport_TWh_V2G=
0
Filnavn_transport=
const.txt
Filnavn_transport_V2G=
const.txt
Filnavn_transport_H2=
Hour_transport.txt
input_km_diesel=
1,5
input_km_ngas=
1,5
input_km_biomass=
1,5
input_km_h2=
3
input_km_ev=
5
input_km_v2g=
5
input_V2G_MaxShare=
0,2
input_V2G_Cap_Charge=
0
input_V2G_ConnectionShare=
0,7
input_V2G_Eff_Charge=
0,9
input_V2G_Eff_Inv=
0,9
input_V2G_Battery=
0
input_V2G_Cap_Inv=
0
input_cap_chp2_el=
0
input_eff_chp2_el=
0.4
input_eff_chp2_th=
0.5
input_cap_hp2_el=
0
input_eff_hp2_cop=
3
input_cap_boiler2_th=
0
input_eff_boiler2_th=
0.5
input_cap_chp3_el=
0
input_eff_chp3_el=
0
input_eff_chp3_th=
0
input_cap_hp3_el=
0
input_eff_hp3_cop=
4
input_cap_boiler3_th=
5361.6
input_eff_boiler3_th=
0.9
input_cap_pp_el=
13694.06
input_hydro_cap=
3402
input_hydro_eff=
0.95
input_hydro_watersupply=
0
input_hydro_storage=
